**温县司法局政法装备采购项目**

**竞争性谈判文件**

**交易编号：温交易【2017】168号**

**采购编号：温政采【2017】140号**

**采购人: 温县司法局**

**代理机构:河南省城建建设管理有限公司**

**日 期： 二〇一七年七月**

# 

# 第一章竞争性谈判公告

**温县司法局政法装备采购项目竞争性谈判公告**

河南省城建建设管理有限公司受温县司法局的委托，就温县司法局政法装备采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

**一、项目概况**

1.1采购项目名称：温县司法局政法装备采购项目

1.2项目编号：温交易【2017】168号 采购编号：温政采【2017】140号

1.3资金来源：政法转移支付资金

1.4采购项目内容、数量及要求：司法所办公设备（数量及技术参数详见谈判文件）。

1.5交货时间：自签订合同之日起20日历天；

1.6质 量：所提供的产品是全新的、符合国家质量标准和行业质量标准要求.

**二、供应商资格要求**

2.1符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、2投标单位生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照（同一品牌同一型号产品只能有一家投标人报名，生产企业与其授权经销商不能同时参与投标）；

2.3信誉要求：投标人需提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若未提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

2.4、本项目不接受联合体投标。

**三、需要落实的政府采购政策**

**促进中小企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。**

**四、竞争性谈判文件的获取**

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2017年7月30日18时00分前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

**五、竞争性谈判保证金**

投标保证金的金额：2000.00元

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

保证金的形式：企业账户转账

递交时间：响应人必须于2017年7月31日16时00分前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内全额退还；

**六、竞争性谈判响应性文件的递交**

 竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2017年8月1日10时00分，地点为温县公共资源交易中心。

**供应商参加谈判会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图、保证金缴款凭证、依法缴纳社会保障资金的证明、财务报告或财务报表、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。**

**注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上均为原件）**

**七、发布公告的媒介**

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

**八、联系方式**

采购人：温县司法局

联系人：闫先生

联系电话：13939105369

代理机构：河南省城建建设管理有限公司

联系人：吴女士

联系电话：0391-3679866 18003917278

**九、其他应说明事项：**

监督部门：温县财政局    联系电话：0391-6197778

                  2017年7月24日

# 第二章谈判须知表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | **采购人** | 温县司法局 |
| 2 | **采购代理机构** | 河南省城建建设管理有限公司 |
| 3 | **项目名称** | 温县司法局政法装备采购项目 |
| 4 | **预算价** | 21万元 |
| 5 | **供货期** | 20日历天 |
| 6 | **谈判有效期** | 60日历天 |
| 7 | **保证金** | 1、投标保证金的金额：2000.00元  开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行  开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户  账号：100435110440010001  递交时间：响应人必须于2017年7月31日16时00分前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。  2、保证金的形式：企业账户转账  3、未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；  4、未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内全额退还。 |
| 8 | **谈判文件份数及装订要求** | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 9 | **谈判文件的密封** | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖供应商公章。  在响应性谈判文件的密封袋上应标明：  项目名称：（项目名称）  项目编号：（项目编号）  投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 10 | **谈判时间及地点** | **2017年8月1日10时00分（北京时间）**  温县公共资源交易中心 |

**二、谈判程序**

**（一）开标要求**

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商 应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图、保证金缴款凭证、依法缴纳社会保障资金的证明、财务报告或财务报表、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。**（注：以上均为原件）**

**（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：**

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

**（三）谈判程序**

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

**（四）谈判顺序**

**谈判顺序：对符合开标有效性和完*整性的投标供应商，以签到的*逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。**

**（五）谈判评审小组的组建**

谈判小组成员由3人组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家共2人。

**（六）谈判文件的初步评审**

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | | **评审标准** |
| 一  资格评审标准 | 营业执照（副本） | 三证合一的投标供应商只需提供三证合一的营业执照 |
| 税务登记证（副本） |
| 组织机构代码证（副本） |
| 法人代表证明 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
| 投标保证金 | 人民币2000.00元 |
| 资质 | 2.1符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：  （1）具有独立承担民事责任的能力；  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  （6）法律、行政法规规定的其他条件。  2、2投标单位生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照（同一品牌同一型号产品只能有一家投标人报名，生产企业与其授权经销商不能同时参与投标）；  2.3信誉要求：投标人需提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若未提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；  2.4、本项目不接受联合体投标。 |
| 二  形式评审标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
| 谈判文件 | 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
| 响应性谈判文件格式 | 基本符合谈判文件格式要求 |
| 供货期 | 自签订合同之日起20日历天 |
| 报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过招标控制价 |
| 投标保证金 | 符合本谈判文件“谈判须知表”有关规定 |
| 投标有效期 | 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
| 谈判文件的其他响应 | 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

**（七）谈 判**

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

**（八）评审标准**

**采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交供应商的评标方法；（对投标产品制造商是中小企业的按6%进行价格折扣，根据《政府采购促进中小企业暂行办法》财库（2011）181号第58条）。**

**（九）推荐和确定成交供应商**

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序推荐1名成交供应商。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

**（十）谈判结果的公示**

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

**（十一）成交合同的签订**

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

**（十二）争议的解决：**双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

**（十三）投标费用**：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

**（十四）质疑和投诉**

供应商认为竞争性谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，否则不予受理。

对于成交结果提出质疑、投诉的事项，经采购人或行政监督部门查证属实的，按相关法律法规和谈判文件规定，取消被质疑人或被投诉人的中标资格。同时由行政监督部门对被取消中标资格的企业记不良行为，限制一定期限内在温县从事投标活动，并在温县公共资源交易中心网站予以公示。对于故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意异议、投诉的企业，由采购人、行政监督部门对其记不良行为，限制一定期限内在温县从事投标活动，并在温县公共资源交易中心网站予以公示。

1. **其他补充内容**

项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

# 招标项目内容和参数及服务要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **注序号** | **产品名称** | | **规格 参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 执法记录仪 | | 1.外观：所有操作按键均有中文标识，便于识别操作。  2.尺寸：外形尺寸≤77\*60\*32mm。  3.重量：外接设备除外重量≤150g。  4.夜视功能：在开启夜视功能后，可看清距离7米处人物面部特征，距离20米处人体轮廓，可设置夜视距离为超远、远、中、近四档。（须在型式检验报告证明中体现）  5.存储介质容量检验：存储容量≥16GB，存储介质必须内置。  6.外壳防护等级检验：执法记录仪外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68要求。（须在型式检验报告证明中体现）  7.视场角检验：执法记录仪水平视场角在1920\*1080分辨率下≥131°；  8.接口：标准USB MiniB物理接口，通讯协议应为USB2.0或者以上，传输速率不低于480Mbps。  9.文件标记：可通过相应键在摄录过程中对重要文件进行标记。  10.视频检验：视频图像为彩色图像，视频分辨力≥1000线。在视频分辨率为1920\*1080时，视频帧率可达60帧/s，（须在型式检验报告证明中体现）  11.视频文件存储空间检验：当视频分辨率为1920\*1080（60帧/秒）每小时所占存储空间≤4.3G；当视频分辨率为1920\*1080（30帧/秒）每小时所占存储空间≤2.5G。  12.3600万像素，照片像素数检验：有效像素最高可达8000\*4500，同时具有7696\*3456、4000\*3000、3264\*2448、2560\*1920、2048\*1536、3264\*2448多档可选，且在各挡分辨率下照片分辨率≥1000TVL，分辨率为3264\*2448时，文件＜1M。(出具公安部特种警用装备质量监督检验中心出具并已通过GA/T947-2011标准的合格检测报告并提供复印件加盖厂家公章)  13.电池：电池可拆卸，更换一次电池连续摄录供电时间≥13.5小时。（须在型式检验报告证明中体现）  14.自由跌落试验：裸机跌落高度≥3000mm，试验后可正常工作。  15.省电模式：在待机状态下，可通过菜单设置30秒，1分钟、3分钟、5分钟自动关屏；也可设置3分钟、5分钟、10分钟自动关机。  16.不间断摄录功能：电池无缝切换，在更换备用电池过程中6分钟执法仪不断电  17支持蓝色和红色交替闪烁的爆闪灯。（须在型式检验报告证明中体现）  备注：标注符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），  1，出具公安部特种警用装备质量监督检验中心出具并已通过GA/T947-2011标准的合格检测报告并提供复印件加盖厂家公章；  2.具备针对执法记录仪产品的中国国家强制性产品认证（CCC）证书。(复印件加盖原厂公章)  3提供原厂针对本项目的专项授权书及售后服务承诺函。(原件加盖原厂公章) | 12 | 台 |
| 2 | 电脑 | | CPU Intel Core i5-处理器  主板 Intel H110及以上  内存 配置8G DDR4 2133MHz 内存  显卡 2GB独立显卡  声卡 集成HD Audio，支持5.1声道  硬盘 1TB SATA3 7200rpm 硬盘，可支持双硬盘；  网卡 集成10/100/1000M以太网卡；  光驱 DVD  扩展槽 ≥1个PCI-E\*16，≥2个PCI-E\*1；≥1个PCI槽位  显示器 23.8寸液晶显示器  键盘、鼠标 防水抗菌键盘、抗菌鼠标  接口 ≥6个USB接口（前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口，支持双屏显示，  电源 110/220V 250W 85Plus节能电源  安全特性 智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；  机箱 标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于20L，  整机认证：3C认证（复印件加盖厂家公章）、服务资质：制造厂商服务体系获得客户联络中心标准体系钻石五星级资质认证（CCCS认证）（提供证明文件，复印件加盖厂家公章）  软件：绿色上网过滤软件和硬盘数据保护软件：  （1）.软件厂商必须拥有所供产品版权，有国家公安部销售许可证。  （2）.系统具有主动识别并拦截网上色情图像及不良信息功能，采用图像识别、主义、IP地址三层过滤技术。能够屏蔽不良网站；准确率达到90%以上（提供工信部授权的评测机构出具的评测报告）（复印件加盖厂家公章）  厂家提供3年上门保修服务，提供原厂商针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 |
| 3 | 便携式打印机 | | 移动执法\政法专用打印机 A4打印幅面 打印速度 黑白：20ppm，彩色：19ppm; 网络打印：支持无线网络打印 无线功能：WIFI直连，内置无线直连Wi-Fi Direct1和无线网络 分辨率 4800×1200dpi /USB2.0 PictBridge端口/ 打印内存：128MB 显示屏：2英寸（5.08厘米）MGD（单色图形显示屏）/四色墨盒；独立锂电池；月 负荷：500页 ;50页进纸盒;其它特点：支持无边距打印 体积小，适于便携打印、 90分钟快速充电技术 . 认证：出具3C\节能\环保\4PS联络中心国际标准管理体系认证证书、CCCS客户联络中心标准体系认证证书；投标时须提供加盖原厂商公章的针对本项目的授权书 | 12 | 台 |
| 4 | 高拍仪 | | 机身材质：ABS（头壳）+铝合金（伸缩杆）+ABS（底座） 影像控制：高拍仪需具备纠偏、裁剪功能。保证拍摄出的影像无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点；图像清晰，色彩丰富，常规光线变化不影响图片质量。支持自动抓拍，条码扫描，多视频窗口，视频录制等。 可识别条码和二维码。识别结果作为文件的命名， 持页面水印的添加和设置以及拍摄时间等信息 扫描尺寸：A3,A4、A5、A6、A7、名片、立体实物各种类别身份证件 成像要求：摄像头采用定焦方式，成像速度≤1秒。  智能补光：LED补光灯，触控开关，亮度可调 传输供电：节能（≤2.5W）；设备须采用USB 2.0 连接与供电，设备使用寿命≥4年。 图片格式：支持JPEG、GIF、BMP、TIF等，满足图像质量的前提下，\*所采集图像文件大小≤300K 主.辅摄像头：CMOS镜头；1000万像素；分辨率3651\*2738。  广角镜头，辅助镜头200万像素；分辨率1600X1200，可以左右270度上下45度旋转； 主摄像头性能：生成图像为JPEG格式200DPI无插值；图像要求RGB24位真彩；支持手动对焦；支持手动/自动白平衡调整；支持手动/自动曝光控制调整；支持像素自定义；图象畸变指标：≤2%，信噪比：≥48dB。 图像文件管理：支持新建、删除、改名，支持多级文件夹。支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器。支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器。 OCR识别：强大的OCR软件，轻松地将文档图像转化为Word/Excel文件。能识别180多种语言及符号的识别，能自动进行版面分析。操作系统：Microsoft Windows 2000（SP4）、XP（SP1、SP2）、Server 2003、Vista、Win7 32/64位系统 | 12 | 台 |
| 5 | 监控设备11套 | 监控摄像头 | 具有400W像素 CMOS传感器。  最大分辨率2688x1520。（公安部型式检验报告证明）  在2688x1520 @30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。（公安部型式检验报告证明）  最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。（公安部型式检验报告证明）  支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。  需支持三码流技术，主码流最高2688x1520@30fps，第三码流最大1920x1080@ 30fps，子码流704x480@30fps。  需支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明）  图像传输延时≤90ms。（公安部型式检验报告证明）  灰度等级不小于11级。  信噪比不小于58dB。  需具不小于105dB宽动态。  红外补光距离不小于50米。  支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明）  在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项（公安部型式检验报告证明）  需支持10行字符叠加，叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）  需支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。  需支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。  需支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明）  需具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。（公安部型式检验报告证明）  需具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。  需具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。（公安部型式检验报告证明）  支持客流统计、客流信息查询功能。（公安部型式检验报告证明）  支持热度图功能。（公安部型式检验报告证明)  需具有电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（公安部型式检验报告证明）  摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）  支持IP67。（公安部型式检验报告证明）  要求提供公安部权威检测机构出具的公安部型式检测报告复印件并加盖制造厂家公章（以上需公安部型式检验报告证明内容必须在检测报告中体现）  为保证系统稳定可靠性，前端摄像机需与网络硬盘录像机、采用同一品牌产品，提供原厂商针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件  为证明企业在工信领域标准化水平及综合竞争力，所投设备供应商获得工信领域第一批标准化示范企业创建单位，提供证书复印件加盖制造商公章；设备制造商需获得年度责任品牌奖，提供证书复印件加盖制造商公章；  为证明设备厂商具有良好的招投标信誉，设备制造商提供连续2年在招投标领域的AAA信用等级证明，提供证书复印件加盖制造商公章  设备制造商连续两年以上被评为中国智慧城市杰出厂商；提供证书复印件加盖制造商公章； | 33 | 台 |
| 6 | 硬盘录像机 | 接入接口为SATA的1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB容量的硬盘；  应能接入并存储总码率不超过320Mbps的32路1920x1080格式的视频图像，同时回放码率不超过64Mbps的8路1920x1080格式的视频图像，或同时倒放4路1920\*1080的图片，或同时逐帧倒放4路1920\*1080格式的视频图像。可存储并回放样机断网前1s的录像；  具有H. 265设置选项；  最多可对256个指定时间的录像文件加标签，回放时可根据标签进行检索；  单路录像可在预览界面上即时直接回放，回放时间为5min-lh可调；  可将多台样机配置为集群管理方式，当某台样机发生故障时，替换故障样机继续录像，故障恢复后，可将存储的录像回传给故障机；  可对MP3和PCM格式音频导入和播放；可对文件进行试听，命名及刪除；可支持U盘热插技，插拔后，依旧可对导入的音频文件进行音频播放；可支持多个时间段音频播枝设置；可设置不同间降，次数等进行音频播放；  对接入的硬盘进行盘组管理，创建两个不同容量的数据存储空间，并将各通道或同一通道不同码流和图片分配于设置的存储空间；  可配置2个不同网段的IP地址。可为正常工作的网口设罝一个热备网口，当其发生故障时，可启动热备网口替代故障网口。可将2个RJ45网络接口绑定为一个IP地址，且当一个网口发生故障时，另一个网口应能正常工作，具有负载均衡模式设置选项；  可同时输出8路25fps、8Mbps、1920x1080格式的视频图像。  可通过IE浏览器或客户端软件将接入的多路视频图像以多画面方式显示在一路视频上；  可通过HDMI接口将接入的分辨率为3840x2160的视频图像显示输出在分辨率为3840x2160的液晶屏上；  可查看各通道状态、各通道码率、网络负载、网络带宽、系统时间，硬盘容量和S.M.A.R.T信息、硬盘组的容量。并可将上述硬盘容量和S.M.A.R.T信息等通过U盘进行备份；  设备对重要的数据能够进行备份。技术要求：可通过USB接口、eSATA接口或网络接口进行数据备份；  可通过IE浏览器、客户端软件或本机菜单添加/刪除访问样机的用户，并设定该用户的操作权限。可创建不同用户的权限组，分配不同用户权限，最大可创建20个用户组及64个用户。每个用户在登入设备时，有五次输入密码机会，每次输错时均会提示剩余密码榆入次数。第五次榆错时，账户将被锁定；可实现、客户端和接入的具有音频功能的网络摄像机之间的语音对讲；  要求提供公安部权威检测机构出具的公安部型式检测报告复印件并加盖制造厂家公章（以上项需在检测报告中体现） 为保证系统稳定可靠性，前端摄像机需与网络硬盘录像机、采用同一品牌产品，提供原厂商针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件  为证明企业在工信领域标准化水平及综合竞争力，所投设备供应商获得工信领域第一批标准化示范企业创建单位，提供证书复印件加盖制造商公章；设备制造商需获得年度责任品牌奖，提供证书复印件加盖制造商公章；  为证明设备厂商具有良好的招投标信誉，设备制造商提供连续2年在招投标领域的AAA信用等级证明，提供证书复印件加盖制造商公章  设备制造商连续两年以上被评为中国智慧城市杰出厂商；提供证书复印件加盖制造商公章； | 11 | 台 |
| 7 | 支架 | 材质 铝合金 产品尺寸 255mm×115mm×160mm  工作温度 配合前端产品，适应温度-40℃~+60℃； 湿度＜90%的环境应用。  重量 0.7kg  承重 7kg  颜色 DH816W2  安装方式 壁装 | 33 | 个 |
| 8 | 电源 | 输入电压范围：AC(交流）100V-240V 50-60Hz  输出电压:DC(直流）12V  额定输出电流：2A  输出DC接口：外径5.5mm\*内径2.1mm  插头极性：内正外负内㈩外㈠ | 33 | 个 |
| 9 | 硬盘 | 硬盘尺寸3.5英寸 硬盘容量3000GB 盘片数量3片 单碟容量1000GB 磁头数量6个  缓存64MB 转速7200rpm 接口类型SATA3.0 接口速率6Gb/秒 性能参数  平均寻道时间读取：<8.5ms 写入：<9.5ms 功率运行：8W 闲置：5.4W 待机：0.75W 纠错  其他参数 产品尺寸146.99\*101.6\*26.1mm 产品重量626g | 11 | 个 |
| 10 | 8口千兆交换机 | 端口数量 8个 端口描述 8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口  FP千兆以太网端口 网线类型 10Base-T： 3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m  100Base-TX： 5/6类双绞线，支持最大传输距离100m 1000Base-T：  5/6类双绞线，支持最大传输距离100m MAC 8K 输入电压 9VAC/0.8A 功耗 <6.5w | 11 | 台 |
| 11 | LED屏幕 | | 像素构成 1R 封装类型 546椭圆插灯 波长 621-624nm  点间距 10mm 像素密度 10000点/㎡ 模组尺寸 320\*160\*26mm  模组分辨率 32\*16=512点 模组功率 ≤17w  扫描方式 1/4扫描 驱动方式 动态恒流驱动  亮度 ≥2000cd/㎡ 视角 水平视角：105±8 度；垂直视角：50±10 度  最大功率 ≤400W/㎡ 盲点率 小于万分之三  输入电压(直流) 4.5-5.5V 最大电流 2.6A±0.1A  灰度等级 红12-16bits 刷新频率 ≥480Hz(全灰度场)  亮度调节 256 级手动/自动 使用寿命 ≥10 万小时  衰减率(工作 3 年) ≤15％ 工作温度范围 -20 至 50℃  工作湿度范围 10％至 90％RH 需提供产品生产厂家的授权书原件及售后服务承诺函原件  所投LED显示屏生产厂家为国家级企业技术中心（提供证明文件，复印件加盖厂家公章）所投LED显示屏生产厂家具有安全生产标准化证书（提供证明文件，复印件加盖厂家公章）；所投LED显示屏厂家为全国质量诚信标杆典型企业，并提供相关证书文件（提供证明文件，复印件加盖厂家公章）；所投LED显示屏产品为全国质量信得过产品（提供证明文件，复印件加盖厂家公章） | 33 | 套 |
| 12 | 彩色打印机 | | 商用A3打印机;打印速度 黑白：33ppm 彩色：29ppm ;最高分辨率 600×1200dpi;网络打印 支持无线/有线网络打印;无线功能 WIFI直连（IEEE802.11b/g/n）；  打印内存 标准：512MB，最大：512MB CPU:500MHz ARM R4处理器， 接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） ;打印负荷 12000页/月 ;墨盒类型 分体式墨盒 介质类型 纸张（小册子，喷墨，普通纸），照片，信封，卡（索引）等;进纸容量 标配：250页 信封：30页 出纸容量 标配：75页（信封10只）其他特点:支持无边距打印 全国联保，享受三包服务 | 2 | 台 |

**注： 1、投标报价应包括设备供货、安装、调试、验收、免费质保及维保、及其它相关服务。**

**2、提供对本项目的售后服务承诺书。**

**3、投标人可提供配置、性能、规格、功能等相同或更高且价格相当的品牌型号。**

**4、投标人的技术参数必须满足招标文件的要求，否则视为无效标。**

**5、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品。**

**二、说明**

1、所报产品参数须满足招标文件要求。

2、所遵循的标准和质量保证。

2.1 投标人提供的所有货物，产品须符合国家标准和行业标准。

2.2 投标人提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的中国国家标准、各行业的相应标准。

2.3 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。

三、服务要求：

3.1货物运行的支持与服务保证期：在质保期内，如果系统发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。除人为损坏及损耗品外其余服务都应是免费的。

3.2免费维修与更换缺陷部件的期限：中标人在收到用户通知后4小时响应，24小时内到达现场，如不能及时解决实际工作中出现的问题，应提供备用设备直到原设备修复。

3.3交货延误处罚：供方不能按期交货，供方应向需方支付合同金额总值5%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。需方无正当理由拒绝验收，应承担相应违约责任。

3.4 中标人有义务对其提供的软件系统定期进行升级，以满足招标人使用要求。在质保期内，对本项目招标范围内的所有货物有保修义务。

**第四章合同****签订及条款**

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10**、人员培训（选择性条款）：**供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：；培训时间：；

培训方式：；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

**（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）**

**温县政府集中采购合同**

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

**一、本合同名称**：

**二、本合同总价**：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数  (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币） | 小写： | | | | | | | | |
| 大写：佰拾万仟佰拾元角分 | | | | | | | | |

**三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：**

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

**四、售后服务承诺：**

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

**五、合同履行地点及进度**：合同生效后，供方应于年月日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

**六、资料**：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

**七、验收要求。**

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

**八、付款程序、方式及期限：**

**项目竣工验收合格且安装调试无问题付至合同总金额的90%，剩余10%为质保金1年以后付清。**

**九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。**

**十、违约责任**

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10 %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

**十一、争议的解决**：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

**十二、合同生效、备案及其它**

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，**在合同签订之日起七个工作日内**交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：需方（公章）：

地址：地址：

法定代表人或委托法定代表人或委托

代理人（签字）：代理人（签字）：

电话：电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

签约时间：年 月 日 签约时间：年 月 日

**第五章、谈判响应性文件基本格式**

正/副本

**（项目名称）**

**响应性文件**

项目编号：温交易[2017] 号

采购编号：温政采[2017] 号

**供应商：　　　　　　　　　　　　　（盖　章）**

**法定代表人或授权委托人: (签字或盖章)**

**投标人地址：**

**日期： 年 月 日**

## 一、投标函

**致：**（采购人名称）

根据贵方（项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）正式授权并代表投标单位（单位名称、单位地址）提交以下文件正本壹份和副本份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币**（大写） （小写）** 元人民币

2、供货期（工期） 日历天，质量 。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标自开标日起有效期为个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

日期：年 月 日

## 二、开标一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号  采购编号 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写：  人民币小写： | | |
| 质量 |  | | |
| 供货期 |  | | |
| 优惠条件 | （不得对投标总报价优惠） | | |
|  | **说明：**  1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。  2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。  3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用**。** | | |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年 月 日

## 

## 三、货物分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标商：（此处填名称并盖章） | | | | | | | |
| 项目：（此处填项目名称）金额单位：元 | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：1、  2、  3、  法定代表人或授权委托人签字（公章）： | | | | | | | |

注：此表可接续

年 月 日

## 四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 招标文件技术  要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术  响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数得分依据 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标人。

## 

## 五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年 月 日

## 

## 六、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及法定代表人委托人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年 月 日

## 

## 七、投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 | |  | |
| 传真 |  | | 网址 | |  | |
| 组织结构 |  | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 |  | | | 其中 | 高级职称人员 | |  |
| 营业执照号 |  | | | 中级职称人员 | |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 | |  |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 | | | | | | |

**6、企业荣誉（复印件）**

**（非实质性条款）**

**7、服务承诺及优惠条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标供应商名称 |  |
|  | |

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 8、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 9、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年 月 日

## 10、第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号  采购编号 |  |
| 投标总报价 | 人民币大写：  人民币小写： | | |
| 质量 |  | | |
| 供货期 |  | | |
| 优惠条件 | （不得对投标总报价优惠） | | |
|  | **说明：**  1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。  2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。  3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用**。** | | |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年月日

**说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。**

## 11、资 格 证 明 文 件

1、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或（三证合一的营业执照）

2、依法缴纳社会保障资金的证明；

3、依法缴纳税收的证明（完税证明）；

4、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

6、银行转账凭证复印件；

7、法定代表人身份证复印件或法人授权委托书及本人身份证复印件；

8、“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图；

9、投标单位认为应附的其他证明材料

**以上复印件必须加盖单位公章**

## 12、投标单位认为应附的其他证明材料