**温县人民检察院2017年政法装备项目**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：温交易【2017】351号**

**采购编号：温政采【2017】310号**



**采 购 人： 温 县 人 民 检 察 院**

**采购代理机构： 河南求实工程造价咨询有限公司**

**二〇一七年十二月**

**目 录**

[第一章 竞争性磋商公告 - 3 -](#_Toc13861)

[第二章 供应商须知 - 5 -](#_Toc308)

[供应商须知前附表 - 5 -](#_Toc29764)

[1.总则 - 8 -](#_Toc31116)

[2.磋商文件 - 9 -](#_Toc31929)

[3.响应文件 - 9 -](#_Toc28371)

[4.响应 - 11 -](#_Toc18326)

[5.磋商开始 - 12 -](#_Toc2635)

[6.磋商 - 13 -](#_Toc3233)

[7.合同授予 - 14 -](#_Toc20972)

[8.重新招标 - 14 -](#_Toc23068)

[9.纪律和监督 - 14 -](#_Toc17034)

[10.需要补充的其他内容 - 15 -](#_Toc10932)

[11.政策功能 - 15 -](#_Toc24710)

[第三章 评标方法 - 17 -](#_Toc15373)

[第四章 招标项目技术参数及服务要求 - 21 -](#_Toc6834)

[第五章 合同签订及条款 - 35 -](#_Toc12931)

[第六章 响应文件格式 - 39 -](#_Toc31109)

[一、磋商函及磋商函附录 - 41 -](#_Toc15379)

[（一）磋商函 - 41 -](#_Toc9436)

[（二）磋商函附录 - 42 -](#_Toc13206)

[二、货物分项报价一览表 - 43 -](#_Toc23769)

[三、技术规格和商务条款偏差表 - 44 -](#_Toc3754)

[四、法定代表人（负责人）身份证明 - 45 -](#_Toc9886)

[五、授权委托书 - 46 -](#_Toc29689)

[六、供应商基本情况表 - 47 -](#_Toc13301)

[七、服务承诺及优惠条件 - 48 -](#_Toc1225)

[八、反商业贿赂承诺书 - 49 -](#_Toc1316)

[九、资 格 证 明 文 件 - 50 -](#_Toc31736)

[十、中小企业声明函 - 51 -](#_Toc32386)

[十一、投标人认为需要复印的其它材料 - 52 -](#_Toc5573)

第一章 竞争性磋商公告

**温县人民检察院2017年政法装备项目竞争性磋商公告**

河南求实工程造价咨询有限公司受温县人民检察院的委托，就温县人民检察院2017年政法装备项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

**一、采购项目名称：**温县人民检察院2017年政法装备项目

**二、项目编号：**温交易【2017】351号 采购编号：温政采【2017】310号

**三、采购项目简要说明：**采购检察信息应用系统、单警装备、办公设备等（具体详见竞争性磋商文件）。

**四、项目预算：83万元（其中电子检务应用系统为31万元）。**

**五、供货期：45天。**

**六、供应商资格要求**

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商资格要求：具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只需提供营业执照）；

3、投标供应商具有涉密信息系统集成资质乙级及以上资质，具有信息安全服务资质三级及以上资质；

4、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；

5、投标供应商应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力)；

6、本项目不接受联合体投标。

**七、需要落实的政府采购政策：**本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

**八、竞争性磋商文件的获取**

1、凡有意参加竞争性磋商者，请于2018年 1 月 9 日16时00分前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性磋商文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

**九、竞争性磋商保证金**

投标保证金的金额：人民币捌仟元整（¥8000.00元 ）

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于**2018年 1 月 9 日16时前**，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未中标供应商的投标保证金在发出成交通知书后五个工作日内无息全额退还，成交单位的投标保证金在与采购人签订合同后五个工作日内无息全额退还。

**十、响应性文件的递交**

响应性文件递交的截止时间为**2018年 1 月 10 日 9 时 00 分**，地点为温县公共资源交易中心。

供应商参加磋商会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照；法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；资质证书、保证金缴款凭证；“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；依法缴纳税收的证明（完税证明）；依法缴纳社会保障资金的证明；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）。

**十一、发布公告的媒介**

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

**十二、联系方式**

采购人：温县人民检察院 采购代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

联系人：刘先生 联系人：蔡女士

电话：0391-6428511 电话：0391-3653527

地址：温县振兴路西段 地址：郑州市科学大道53号中原广告产业园2号楼9楼

**十二、监督部门：**

温县财政局 联系电话：0391-6197778

2017年12月29日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：温县人民检察院  地址：温县振兴路西段  联系人：刘先生  电 话：0391-6428511 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南求实工程造价咨询有限公司  地址：郑州市科学大道53号中原广告产业园2号楼9楼  联系人：蔡女士  电话：0391-3653527 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县人民检察院2017年政法装备项目 |
| 温交易【2017】351号 采购编号：温政采【2017】310号 |
| 1.2.1 | 预算金额 | 83万元（其中电子检务应用系统为31万元） |
| 1.2.2 | 资金来源 | 政法转移支付资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 采购检察信息应用系统、单警装备、办公设备等 |
| 1.3.2 | 供货期 | 45天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 供应商资格条件 | 资质条件：  1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：  （1）具有独立承担民事责任的能力；  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  （6）法律、行政法规规定的其他条件。  2、供应商资格要求：具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只需提供营业执照）；  3、投标供应商具有涉密信息系统集成资质乙级及以上资质，具有信息安全服务资质三级及以上资质；  4、供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)无不良信用和《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/)无严重违法失信行为的查询结果（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；  5、投标供应商应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力)；  6、本项目不接受联合体投标。  **（以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其响应文件）**  1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）  2、投标供应商提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力)。  **以上所要求的证件，如无特别规定，开标时均需提供原件。** |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 3.2 | 投标文件截止时间及地点 | 北京时间：**2018年1 月10日9时00分**  地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 磋商保证金 | 保证金的形式：企业账户转帐。  保证金金额：人民币捌仟元整（¥8000.00元）；  开户银行：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行  开户账号：100435110440010001  开户名称：温县财政国库支付中心公共资源交易专户  投标人于**2018年1月9日16:00前**交于指定账户,以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 响应文件正、副本份数 | 正本壹份，副本**陆**份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 响应文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交响应文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心 |
| 5.1. | 磋商时间和地点 | 同投标截止时间  地点：温县公共资源交易中心 |
| 6.1 | 磋商小组的组建 | 由采购人代表1人，技术、经济等专家2人，共3人组成 |
| 6.2 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 10 | 履约保证金 | 按成交价的5%，成交人接到成交通知书后7日内以转账或现金方式交至采购人指定账户。 |
| 11 | 需要落实的政府采购政策 | 促进中小企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。 |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 | | |

## 

## **1.总则**

**1.1 项目概况**

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本项目名称和项目编号：见供应商须知前附表。

**1.2 资金来源**

1.2.1本项目预算资金：见供应商须知前附表。

1.2.2本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

**1.3 项目内容、工限和质量要求**

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本项目供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3本项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4供应商资格条件：见供应商须知前附表。

**1.4 联合体投标**

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

**1.5 合格的货物和相关服务**

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

**1.6 保密**

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.7 招标澄清、答疑会**

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见供应商须知前附表。

## **2.磋商文件**

**2.1 磋商文件的组成**

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

1. 供应商须知及投标人须知前附表；
2. 评标办法；
3. 技术标准和要求
4. 合同条款及格式
5. 响应文件格式

（7）其 他

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

**2.2 磋商文件的澄清**

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间5天前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

**2.3 磋商文件的修改**

2.3.1 在提交响应文件截止5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## **3.响应文件**

**3.1 响应文件的组成**

详见第六章“响应文件格式”

**3.2 磋商截止时间和地点**

磋商截止时间和地点：见供应商须知前附表。

**3.3 磋商报价**

3.3.1 磋商报价由供应商根据市场行情结合本项目实际情况及本项目特殊性自行报价，一旦中标，不因任何原因的变化而调整。

3.2.2供应商不得以任何理由对最后磋商报价予以修改，最后磋商报价在磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何原因包含价格调整要求和条件的磋商，将被视为非实质性响应而予与拒绝。

3.2.3首次提交响应性文件上的报价为磋商时的参考价格，磋商小组以供应商最后的报价（现场的报价）确定成交供应商的成交价格。

最终结算价=最后磋商报价。

**3.4 磋商有效期**

3.4.1 磋商有效期见供应商须知前附表。

3.4.2 在磋商有效期内，除磋商小组提出实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款外，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应性文件失效，但供应商有权无息收回其磋商保证金。

**3.5 磋商保证金**

3.5.1 磋商保证金金额和形式见供应商须知前附表。

3.5.2 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和方式提交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，其磋商保证金可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 供应商不按本章第3.5.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件按废标处理。

3.5.4 采购人在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交人的磋商保证金，成交人的磋商保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2. 成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同。

**3.6 资格审查资料**

3.6.1“供应商基本情况表”应附供应商有效的营业执照（副本）等的复印件。

3.6.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6.3关于节能产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品政府采购清单》复印件。

3.6.4关于环保标志产品，必须执行国务院、发改委、财政部、环保总局的相关规定，供应商必须提供所投产品的《环保产品证书》及《环保产品政府采购清单》复印件。

**3.7 响应文件的编制**

3.7.1 响应文件应按本磋商文件“响应文件格式”进行编写。

3.7.2 响应文件应当对磋商文件规定的磋商有效期、供货期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 响应文件正本壹份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

**3.8 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

**3.9 计量单位和货币**

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

**3.10 踏勘现场**

3.10.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

3.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## **响应**

**4.1 响应文件的密封和标记**

4.1.1 响应文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。正本壹份，副本陆份，供应商应将响应文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处只加盖供应商单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在响应文件的密封袋上应标明：

项目名称： （项目名称 ）

项目编号： （项目编号 ）

供应商名称：（加盖供应商单位公章）

于 年 月 日 时 分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变响应文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的响应文件，采购人不予接受。

**4.2 响应文件的递交**

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的磋商首次截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商首次递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所首次递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**4.3 响应文件的修改与撤回**

4.3.1 在本章第3.2项规定的首次响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 磋商截止时间以后不得修改响应文件。

## **磋商开始**

**5.1 磋商时间、地点和方式**

采购人在本章规定的响应文件首次提交截止时间和供应商须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

5.2.1磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

5.2.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

5.2.3资格性审查：磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格证明是否已按要求提供等进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

5.2.4符合性审查：磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2.5技术评审。磋商小组对响应文件在技术、服务等方面是否能满足磋商文件实质性要求进行评审打分。

5.2.6磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。

5.2.7围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。按各供应商递交响应文件的顺序进行磋商。

5.2.8磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。

5.2.9经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。

5.2.10根据需要进行二次甚至多次磋商。

5.3 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理。

（1）响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按磋商文件要求密封的。

**5.4 磋商会议程序**

1. 宣布会议开始；
2. 宣布会场纪律；
3. 介绍出席会议的采购人与监督单位代表及各供应商；
4. 由供应商派代表查验本企业的响应文件密封情况；
5. 按签到的逆顺序进行唱标，供应商或监督单位代表如有异议当场提出；
6. 记录人将对磋商过程进行记录，供应商签字确认，以存档备查；
7. 会议结束，进入磋商程序。

## **磋商**

6.1 磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# **7.合同授予**

7.1定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名靠前的供应商为入库备选单位，若排名在前的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

在本章第规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 签订合同

7.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8.重新招标**

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）首次提交响应文件截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经磋商小组评审后否决所有响应性文件的。

## **9.纪律和监督**

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商之间不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组行贿谋取中标，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受供应商及他人的财物或者其他好处，不得向供应商及他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受供应商及他人的财物或者其他好处，不得向供应商及他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# **10.需要补充的其他内容**

**10.1 费用承担**

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，供应商应自行承担所有参与磋商有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）代理服务费由成交人支付。

**10.2 解释权**

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本磋商文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

# **11.政策功能**

11.1.关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关说明：

根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型和微型企业产品的投标报价给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。

小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

关于小微企业：

11.1.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

11.1.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

11.1.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

11.1.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

11.1.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

11.1.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

11.1.2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.2、投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。（供应商提供产品如为“节能产品政府采购清单”内的产品，报价给予0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的节能清单中所在页的复印件，及在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。供应商提供产品如为“环境标志产品政府采购清单”内的产品，报价给予0.1%的扣除，用扣除后的价格作为最后报价。供应商必须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期的环保清单中所在页的复印件，及在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。）

11.2.1 如招标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《政府采购节能产品清单》中要求的强制政府采购产品的，供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，此种情况不享受上述加分或评标价下调规定。

11.2.2 投标产品属于自主创新产品，并载入注册地省级以上科技部门发布的最新自主创新产品目录清单内，供应商应提供注册地省级以上科技部门出具的在有效期内的证明材料和文件等，将由评标委员会给予供应商在评标办法中规定的加分或下调评标价。

11.3、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标方法

评标办法前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | | **评审标准** |
| 一资格评审标准 | 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本） | 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件） |
| 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
| 法人代表证明或法人授权委托书及被委托人身份证 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书及被委托人身份证（原件） |
| 磋商保证金 | 人民币捌仟元整（8000.00元） |
| 二  形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
| 磋商函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 响应文件格式 | 基本符合磋商文件格式要求 |
| 三  响应性性评审标准 | 供货期 | 符合供应商须知前附表1.3.2的规定 |
| 质量要求 | 合格 |
| 磋商报价 | 磋商报价不能超过磋商控制价 |
| 磋商保证金 | 符合本磋商文件“投标须知”有关规定 |
| 磋商有效期 | 响应文件递交截止日起60日历天 |
| 响应文件的其他响应 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | | | 评分标准 |
| 1 | 报价得分（40分） | | 满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分（即40分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价) ×价格权值（40分）。以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。 |
| 2 | 技术部分 (40分) | 对货物需求及技术要求的响应程度（20分） | 满足招标文件要求的得基本分15分；有实质性优于招标文件的参数加1分，最高加5分；不满足招标文件要求的视为不响应招标文件，按废标处理。 |
| 投标产品质量（10分） | 1）评委会依据投标人提供的投标产品的品牌知名度、市场占有率、市场认可度等内容酌情打 2-5 分；  2）评委会依据投标人提供的投标产品的先进性、稳定性、扩展性等性能指标内容酌情打 2-5分； |
| 项目实施计划（10分） | 1. 质量、供货期保证与控制措施叙述清楚、详尽、合理（1-3分）；  2.项目实施、计划进度和质量保证方案（1-3分）；  3.安装人员配备情况表且现场负责人、技术人员的配备齐全（1-2分）；  4.安装调试方案合理（1-2分）。 |
| 3 | 业绩（10分） | | 提供近2014年以来类似项目业绩，每提供一份业绩证明得2分，最多得10分。（需提供中标通知书或合同，没有不得分）。  以上相关业绩证明材料开标时均需提供原件。 |
| 4 | 售后服务(10分) | | 1、投标人在当地有售后服务网点的，得4分，并出具相关证明文件。不提供的不得分。  2、售后服务计划和服务措施，详细合理（0-2分）；  3、服务承诺方案完备、免费维修时间长（0-2分）；  4、上门及时、服务人员有保障（0-2分）。 |
| 得分＝报价得分+技术部分得分+业绩得分+售后服务得分  最终得分为全部小组成员的评分结果取平均值后作为该供应商的最终得分。  本评标办法在对百分比计算时，不足1%的按四舍五入计算保留两位小数。 | | | |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性检查评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性检查评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）最后磋商报价：见评标办法前附表

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）业绩：：见评标办法前附表；

（4）售后服务：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）最后磋商报价：见评标办法前附表

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）业绩：：见评标办法前附表；

（4）售后服务：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应作废标处理：

（1）供应商未提交磋商保证金或金额不足的；

（2）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（4）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 谈判小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章 招标项目技术参数及服务要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装备配备项目 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | **检察信息应用系统** | 电子检务应用系统 | “检务通”云平台应用系统。含移动终端应用系统一套与移动终端65部。 | 1 | 套 |
| 2 | **便携式计算机** | 笔记本电脑 | \*处理器 第七代I7处理器 主频≥ 2.7 GHz，缓存≥3 MB 内存 ≥8G DDR4 2133MHz 硬盘 ≥1000G 5400RPM 2.5' SATA 显卡 ≥Nvidia 2G独立显卡，支持双显卡切换 声卡 高保真音频支持、集成DTS立体声双扬声器、内置集成双数字降噪麦克风 光驱 内置DVD +/- RW SuperMulti双层刻录光驱 屏幕 15.6寸LED全高清超薄防眩光屏，分辨率1920x1080，720P高清摄像头 网卡 10/100/1000Mbps自适应网卡、802.11 b/g/n无线局域网卡+蓝牙4.0 \*接口 2 个 USB 2.0；1 个 USB 3.0；1 个 USB Type-C端口, 1个VGA、1个HDMI、1个耳机输出/麦克输入Combo接口、1个RJ45 、1个电源接口、多合一读卡器（可同时支持2个外挂显示器） \*重量 超轻薄，整机重量≤ 2.1公斤，厚度≤25mm 输入设备 全尺寸岛式防溅键盘带数字小键盘及触摸板鼠标、键帽带有耐磨处理工艺；多点触控触摸板，支持手势触摸, 支持轻拍、双指滚动和捏放手势 电池 ≥3芯48瓦时锂离子电池，支持快速充电技术（90分钟快速充电90%） 操作系统 预装Win 10 标准版 64位 (简体中文版) 安全特性 3D硬盘主动保护、硬盘被动保护、硬盘防震自动识别、安全锁插槽、BIOS支持中文语言、BIOS界面下支持鼠标操作 | 2 | 台 |
| 3 | **复印机** | 彩色激光复印机 | \*涵盖功能：彩色复印、网络打印、U盘扫描，\*复印速度：黑白彩色同速≥20张/分钟 \*纸张尺寸：A3W-A5R\*供纸容量：≥500张（500张纸盒+100张旁路送纸）最大2100张纸张重量：纸盒：60-220g；手送纸盒：55-300g\*预热时间：≤45秒 首张出纸时间：彩色≤10.2秒；黑白≤8.8秒\*内存：标配复印内存：≥2GB，打印内存≥1GB，4GB SD卡连续复印：999张分辨率：600dpi\*600dpi缩放范围：25%-400%\*双面器：标配，内置式\*操作面板：7英寸W-VGA彩色液晶触摸屏，标配手写笔 打印要求： \*双面打印：标配\*网络打印：标配\*网络串联：标配，每分钟速度可达到40张/分钟\*打印语言：标配SAPL专用打印语言\*打印接口：标配千兆网卡和USB2.0\*打印状态监视器：标配\*U盘扫描：标配 多合一打印：标配\*U盘网络彩色扫描：标配\*可选购：传真\*光鼓寿命：彩色不低于6万张，黑白不低于10万张 | 1 | 台 |
| 4 | **打印机** | 彩色打印复印机（不含WIFI) | 产品类型：彩色激光多功能一体机 涵盖功能打印/复印/扫描 最大处理幅面A4 耗材类型鼓粉一体 耗材容量CRG331  BK：1,400页(正常)/800页（初始）  CRG331 II BK：2,400页  C/M/Y：各1,500页（正常）/800页（初始） 预热时间≤23秒 内存 标配：512MB 网络功能支持网络打印 接口类型100BASE-TX  10BASE-T高速 USB 黑白打印速度14ppm 彩色打印速度14ppm 打印分辨率600×600dpi 首页打印时间≤18秒 月打印负荷3万页 复印速度14ppm 复印分辨率600×600dpi 首页复印时间黑白≤19秒，彩色≤19秒 N合1复印将2页或4页内容缩小复印到1页上 证卡复印ID卡复印 缩放范围25-400%（最小调整量为1%） 扫描类型平板式 光学分辨率600×600dpi 最大分辨率9600×9600dpi 扫描尺寸216×356mm 扫描格式PDF，PDF（压缩），PDF（压缩/OCR），PDF (OCR)，JPEG，TIFF 扫描其它性能扫描到U盘，移动扫描 供纸盒容量标配：150页，多功能纸盒：1页 输出容量125页 显示屏3.5英寸彩色触摸显示屏 产品尺寸430×484×429mm 产品重量26kg 耗电量睡眠：1W 其它特点能效等级：1级 | 3 | 台 |
| 5 | **移动硬盘** | 移动硬盘 | 容量：1TB/2.5英寸/1GB/ | 1 | 个 |
| 6 | **U盘** | U盘 | 产品类型加密U盘 存储容量32GB 接口类型USB3.0 数据传输率读出：150MB/s 外形设计银黑色 其他特点精致小巧，便于携带 | 10 | 个 |
| 7 | **单警装备** | 手拷 | 材料：碳钢镀镍 　　 　　 重量：350克 　　 　　 最小直径：5.8厘米 　　 　　 最大直径：8.2厘米 　　 　　 包含两把钥匙 | 9 | 个 |
| 8 | **单警装备** | 脚镣 | 链长：30-60cm 重量：1.5-2kg 材料：钢质和电镀表面 　 包含两把钥匙 广泛应用于中国监狱系统 | 2 | 个 |
| 9 | **单警装备** | 强光手电 | 1、符合《GA883-2010公安单警装备 警用强光手电》标准配置：电筒一支,18650锂电池一支,车载充器一个、座式充电器； 2、强光手电总重量（含电池）：200g； 3、尺寸：总长度150.0mm，握柄直径27.0mm，头盖外径35.0mm，挂绳长度156.0mm，电池直径18.6mm，电池长度70.0mm； 4、提供三种照明方式，强光、弱光、爆闪光； 5、前端有攻击头，具有攻击致痛、制服作用；强光筒体采铝合金材质； 6、灯泡采用3W LED灯。 | 2 | 个 |
| 10 | **单警装备** | 执法记录仪 | 1. ★执法记录仪应使用不可更换的内置存储介质，存储介质容量能保证执法记录仪连续摄录30h的分辨率为1280\*720（30帧/秒）的视频文件； 2. 设备外壳防护等级应符合 GB 4208-2008 中 IP68 的规定； 3. 显示屏：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸≥2英寸； 4. 一键录音、摄录操作：长按执法记录仪录像键开机自动录像；长按执法记录仪录音键开机自动录音；  5. 操作提示功能：设备具有语音提示功能； 6. 本机浏览、检索和回放功能：设备在本机进行视频回放时，应具有×2、×4、×8、×16、×32、×64 、×128快进或快退回放模式； 7. 防水防跌落功能：设备裸机可承受 3 米，存储的数据不应丢失； 8. ★单机管理软件功能：可设置录像文件切割时间（1-240min可设），自动关屏和待机时间可设置；  9. 无线传输功能：通过外接无线传输模块，可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据； 10. 执法记录仪有效像素：大于等于7584\*4266，当分辨率为2336\*1314时，照片文件大小≤1MB； 11. 分辨率：视频分辨率大于等于2304\*1296； 12. 连拍功能：设备具有连拍功能，可连拍大于等于30张照片，连拍速度大于等于4张/秒； 13. 一键切换功能：在摄录状态下，可通过一次按键切换1080P和720P两种分辨率； 14. 防误操作：在摄录过程中按下相应按键锁定按键，解锁后可继续操作停止摄录； 15. 软件升级功能：可通过上位机将升级软件导入样机，开机后按下相应按键可进行软件升级； 16. ★计时误差功能：样机时间与标准时间的计时误差应小于等于3秒/天； 17. 视频预录延录功能：设备可预录延录触发前后至少60s的视音频信息； 18. ★续航时间：采用内置不可拆电池供电，连续录像不小于10.5小时。 19. ★省电功能：执法记录仪具有省电模式，自动进入省电模式时间可设置； 20. 所有分辨率条件下几何失真应小于等于18% 21. ★高温工作：温度(70±2)℃ ,持续时间 10.5H，试验期间执法记录仪处于工作状态,试验过程中不应发生状态改变,试验执法记录仪应能正常工作； 22. ★低温贮存：温度（－45±3）℃，持续时间 72H，试验期间执法记录仪处于非工作状态,试验后执法记录仪应能正常工作；   1.警灯功能：支持一体式肩灯功能。.蓝牙功能：支持蓝牙功能。 摄像分辨率八档可选：2560\*1080 30P、2304\*1296 30P、1920\*1080P 60帧30帧、1280\*720P 120帧60帧、848\*480P 30帧60帧。 照片像素数七档可调：7808\*4392(3400万)、6400\*3600（2300万）、5632\*3168（1800万）、4800\*2700（1300万）、4032\*2268（900万）、3200\*1800（600万）、2688\*1512（400万）。保持格式JPEG。 3. 抓拍功能：在摄录过程中，通过按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不影响正常的摄录。  ★4. 文本浏览功能：可进行常见的txt、doc或pdf文本格式浏览. 5.移动侦测功能：开启移动侦测功能后，在取景预览模式下，当有移动物体进入执法记录仪拍摄范围内，执法记录仪可自动进行录像。  ★6. 自由跌落：裸机跌落高度3200mm。 7. 重点文件标记功能：执法记录仪在摄录过程中可对视音频进行重点标记。 8. 目标位置指示功能：内置可见光源，可以通过闪烁或常亮指示目标位置。 9. 电池充电时间：电池充电时间小于等于6h； 10. 亮度调节功能：可通过本机对屏幕亮度进行调节。 ★11. 对讲功能：可连接具有对讲功能的背夹，实现本机对讲功能；同时，可在本机上调节对应频率.。 12. GPS定位功能（选配）：能准确接收卫星数据信号，实现精确定位和SOS报警信息。 ★13. 计时误差：记录仪的时间和标准时间的计时误差小于等于3S/天。 14. 遥控功能（选配）：无线遥控操作，遥控距离不小于8m。 15. 无线传输功能（选配）：可通过无线通信方式，可实现执法数据的实时传输。 16. 音视频输出功能：具有耳机接口、HDMI接口，可通过HDMI接口连接电视机输出回放所拍摄的音视频文件。 ★17. 一键切换分辨率：能一键切换1080P和720P的视频分辨率，切换分辨率后需语音播报当前的分辨率。 18. 显示屏对比度：1300:1 19. 显示屏亮度调节：650cd/㎡ 20. 显示屏：2.0寸 21. 音量调节：在本机，可对记录仪的按键、播报和视频浏览的音量进行调节。 ★22. 视频文件压缩（录制时间：1小时）: 视频分辨率为1920×1080 60帧,每小时生成的视频文件大小≤4.3G。 视频分辨率为1920×1080 30帧,每小时生成的视频文件大小≤2.6G。 视频分辨率为1280×720 120帧,每小时生成的视频文件大小≤4.3G。 视频分辨率为1280×720 60帧,每小时生成的视频文件大小≤3.5G。 视频分辨率为848×480 60帧,每小时生成的视频文件大小≤2G。 视频分辨率为848×480 30帧,每小时生成的视频文件大小≤1.2G。 23. 背夹：可拆卸式背夹，能实现上、下调节180°和360°旋转调节，并可调节背夹长度。 ★24. 一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。 ★25、U盘功能：开启U盘功能后，可在执法记录仪上输入密码后，以U盘模式与计算机连接，从计算机拔出后再次连接计算机，需要再次输入密码。 26. 车载模式充电和座充充电（选配）功能：开启车载模式后，当采用车载充电时，可实现给电自动开机录像，掉电自动关机； ★27. 报警功能：紧急状况下，通过按键操作可发出报警提示音。 28. 语音播报功能：开机后，可自动播报执法记录仪里面存储的警员编号。 ★29、电池续航时间：连续摄录时间为12h，待机时间为240h。 ★30、数字变倍功能：执法记录仪具有49倍数字变倍功能。 ★31、视音频预录、延录功能：应能预录、延录触发前后，录可设置1min、5min、10min、  20min、30min的视频信息。 32、视场角：执法记录仪水平视场角应大于等于127度； ★33.本机检索、浏览和回放功能：执法记录仪在本机进行视频回放时，具有×2、×4、×8、×16、×32、×64、×128的快进或快退回放及回放功能。 ★34.连拍功能：在取景预览模式下，按住拍照键可连拍多张照片，连拍速度≥15张/秒。 35.最大记录间隔时间：执法记录仪采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间小于等于0.01s。 ★36、外壳防护等级:外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68要求. ★37. 夜视功能：在开启夜视功能后，可看清距样机10m处人物的面部特征，并可看清距样机20m处的人体轮廓。 38. 几何失真：执法记录仪记录的视频在生产厂声明的所有分辨率条件下几何失真应小于等于16%. 39. 开机时间：执法记录仪开机启动到取景时间不应大于3.5S； 40、低温实验：低温-40℃持续时间3.5小时。 41、高温实验：高温60℃持续时间4小时。 42. 高温存储：70℃环境下持续时间16小时。 43. 低温存储：温度-40℃，持续时间24小时； 44. 温度变化：最低温度-30℃，最高温度40℃，暴露时间1h,转换时间3min,循环次数4次； 45、恒定湿热实验：温度40℃，相对湿度93%持续时间10小时； | 3 | 台 |
| 11 | 检务工作网 | 路由器 | 品牌要求：考虑到设备兼容性和易维护性，要求与核心交换机为同一品牌。 性能及接口要求 转发性能≥10Mpps ；固化接口实配上行4个千兆路由电口和4个千兆路由光口，2个光电复用接口；整机可扩展插槽数≥6 电源 内置冗余双电源 路由能力 IPv4：路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP  IPv6：路由策略，静态路由，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ VPN 能力 IPSec VPN，GRE VPN，MPLS l2/l3VPN, l2tp, sslvpn。支持基于IKE V1/V2协商的IPSec隧道，提供分支和总部的互联功能；提供基于硬件加速的MD5和SHA的认证算法；提供AES、DES、3DES加解密算法。 国密算法 支持国密算法 QoS MPLS QoS，优先级映射，流量监管(CAR)，流量整形，拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED)，拥塞管理（LAN接口：SP/WRR/SP+WRR；WAN 接口：PQ/CBWFQ），MQC(流分类，流行为，流策略)，H-QoS，WLAN QoS，FR QoS | 1 | 台 |
| 核心交换机 | 品牌要求：考虑到设备兼容性和易维护性，要求与路由器为同一品牌。 交换容量 交换容量≥590Gbps  转发性能 转发性能≥165Mpps 端口要求 ≥ 28个千兆以太网电端口,8个千兆兆SFP接口，扩展插槽≥1； 电源 内置可插拔双电源。 二层功能 MAC地址≥64K；  支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay，支持Option 82；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥12K。 三层功能 路由表≥20K；静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，ISIS；支持IPv6支持IPv4/IPv6双栈，IPv6 over IPv4隧道，IPv4 over IPv6隧道； 支持ND, RIPng，OSPFv3，ISISv6，BGP4+；支持策略路由；支持路由策略；支持ECMP；支持uRPF；支持VRRP；支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，VRRP。 支持IPv6 MPLS 支持MPLS L3VPN；支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS)；支持MPLS-TE；支持MPLS QoS。 组播 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM；支持IGMP snooping、MLD snooping； 镜像功能 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 访问控制 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 QoS 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速。 安全功能 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X；支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源；支持MFF；支持VLAN风暴控制。 管理协议 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持NQA；支持基于IPv6的管理；支持SFlow；支持带外管理以太网口。 设备维护：支持批量配置；支持批量升级。  具备中国信息安全服务资质（安全工程类二级A类）（提供证书原件或复印件并加盖生产厂家公章）、具备ISO 20000IT服务管理体系认证证书，ISO 14001环境管理体系认证证书，ISO 28000供应链安全管理体系认证证书，具备ISO9001认证证书和TL9001认证证书（提供以上证书原件或复印件并加盖生产厂家公章） | 1 | 台 |
|  |  | 接入交换机 | 品牌要求：考虑到设备兼容性和易维护性，要求与核心交换机为同一品牌。 交换容量 交换容量≥335Gbps  转发性能 转发性能≥120Mpps 端口类型 ≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP（非复用）；  二层功能 MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K。 三层功能 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF，  组播 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计。 镜像功能 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 访问控制 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 QoS 至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴抑制功能；双向流限速。 安全功能 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；支持BPDU guard， Root guard；支持802.1X；  管理协议 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；  设备维护 支持批量配置；支持批量升级。 | 5 | 台 |
| 接入交换机 | 品牌要求：考虑到设备兼容性和易维护性，要求与核心交换机为同一品牌； 传输速率10/100/1000Mbps;交换方式存储-转发;背板带宽208Gbps;包转发率15Mpps;MAC地址表16K; 端口参数:  端口结构非模块化 端口数量10个 端口描述8个10/100/1000Base-T，2个1000Base-X SFP 功能特性:  VLAN支持4K个VLAN;支持Guest VLAN、Voice VLAN;支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN;支持SuperVLAN;QOS支持对端口接收和发送报文的速率进行限制;支持报文重定向;支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能;每端口支持8个队列;支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法;支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记;支持基于队列限速和端口Shaping功能;组播管理支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制;支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制;支持捆绑端口的组播负载分担;支持可控组播;基于端口的组播流量统计;网络管理支持MFF;支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test);支持SNMPv1/v2/v3;支持eSight网管系统、支持WEB网管特性;支持自动配置;支持HTTPS;支持系统日志、分级告警;支持GVRP协议;支持MUX VLAN功能;支持802.3az能效以太网EEE;支持断电告警Dying gasp功能 支持NetStream;安全管理用户分级管理和口令保护;支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击;支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定;支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC;支持黑洞MAC地址;支持MAC地址学习数目限制;支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制;支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式;支持SSH V2.0;支持HTTPS;支持CPU保护功能;支持黑名单和白名单; | 2 | 台 |
|  | 防火墙 | 1.机架式设备，6个10/100/1000M Base-TX；1扩展槽位，可扩展4个10/100/1000M Base-TX或者4个SFP口；整机吞吐量不低于3G，最大并发连接数不少于180万。 2.支持多系统（≥3个）引导，并可配置启动顺序，多系统设置可在Web界面上完成全部操作 3.支持用户可配置的WEBUI接口，提供多套皮肤设置 4.要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析。 5.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。 6.支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询。 7.产品入围2015-2017年河南省保密技术防范设备（产品）管理目录（防火墙千兆，其它类型无效）。（提供管理目录复印件并加盖生产厂家公章）  8. 具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。（提供以上证书原件或复印件并加盖生产厂家公章）  9. 具备《计算机软件著作权登记证书》（提供以上证书原件或复印件并加盖生产厂家公章）  10.服务能力要求：为保证项目的实施及服务水平，原厂商需具备信息系统集成及服务资质壹级能力。（提供以上证书原件或复印件并加盖生产厂家公章） | 1 | 套 |
|  | 防病毒软件 | 管理方式 B/S开发架构，可通过WEB浏览器管理服务器及客户端，多种模块 支持独立的防病毒、防间谍模块，并可通过管理服务器统一管理。安装平台 支持多种操作系统平台，包括：WindowsNT/2000/XP/2003/Vista、Unix、Linux等32位及64位操作系统。安装方式 独立的远程安装工具，支持本地安装、登录脚本安装、远程推送安装、UNC无人值守安装、软件分发等多种安装方式。系统实时保障 管理服务器和客户端安装后系统不需要重新启动，病毒查杀 支持对病毒、蠕虫、木马等恶意代码的综合防范， 支持计划扫描、实时监控、按需扫描等多种防护方式， 扫描引导区、内存、注册表、服务/进程、进出文件、目录、压缩文件、网页代码、utlook/foxmail等邮件客户端和WEB邮箱（如：新浪、搜狐等）可进行病毒实时防护功能。处理方式 支持对染毒文件进行实时查杀、删除文件、重命名、只报告等多种处理方式，清除文件前可进行备份，对不能处理的病毒文件进行隔离。安全联动 支持思科的NAC（网络准入控制）和微软的NAP（网络访问保护），更新方式 支持特征代码文件多种升级方式：重新分发服务器、FTP、UNC、HTTP方式、网络共享目录方式、本地路径等。规则统一分发：能实现总部对分支机构进行规则统一分发制定统一策略，以提高管理效率。特征库统一升级：能实现总部对分支机构防病毒软件特征库的统一升级。  要求：国产品牌，提供公安部销售许可，提供反病毒软件著作权证书等，（提供复印件）45个PC用户版,5个服务器版 | 1 | 套 |
| 终端系统补丁 | 1.支持基于802.1x协议的网络准入控制。基于802.1x网络准入控制需要同时支持有线网络和无线网络接入。 2.支持有线和无线的网络准入控制，至少支持可信MAC地址、可信GUID（硬件信息），用户，IP，VLAN，文件数字证书，Ukey数字证书，认证有效期，安全状态等多因素绑定认证。支持可信MAC地址和可信GUID的实时授权。 3.能够禁用可能被用于连接网络非法外联设备的外设接口，至少能够禁用Modem、红外、COM、无线网卡、蓝牙和USB接口。 4.支持补丁分发，支持提供厂商自己的补丁服务器进行补丁下载并分发。 5.支持交换机端口绑定，支持指定交换机端口只允许接入指定的终端，或者指定的用户通过指定的交换机端口接入网络。 6.能够有效控制网络非法外联行为，阻断终端通过多网卡、WIFI、3G网卡、手机等多种方式网络非法外联访问，杜绝网络非法外联行为发生。 7.支持软件分发流量控制。可以同时向多个客户端分发软件包，也可以指定在某个时间范围内进行软件分发，支持软件分发支持断点续传机制。 8. 具备《计算机信息系统安全专用产品销售许证》。（提供复印件并加盖生产厂家公章） | 1 | 套 |
| 服务器 | 至强E5-2620V4/16G/300G/单电源。2U机架式2路服务器。 | 1 | 台 |
| 机房设备管理终端 | CPU第七代Kabylake智能英特尔® 酷睿™ i7 处理器,CPU型号i7-7700HQ,CPU主频2.8GHz,最高睿频3.8GHz,核心数四核;操作系统Windows 10 家庭版;屏幕尺寸15.6英寸;物理分辨率1920x1080,屏幕类型FHD全高清屏幕,显示比例16:9;内存容量8GB,DDR4;机械硬盘+固态硬盘,硬盘容量1TB+256GB SSD;显卡类型独立显卡,显示芯片NVIDIA Geforce GTX 1050Ti,显存容量4GB GDDR5;USB2.01个,USB3.02个,视频接口HDMI,音频接口耳机、麦克风二合一接口,读卡器,RJ45(以太网口)1个,type-c 接口;无线网卡;内置扬声器,内置麦克风;杜比音效杜比先进音频;摄像头720p HD 摄像头;键盘描述背光键盘;触摸板;电源适配器100-240V自适应交流电源适配器 | 1 | 台 |
|  | 配电系统 | 定制 含市电总配电柜、市电输入阻燃铜芯电缆、UPS输出阻燃铜芯电缆、UPS专用插座连底座、市电专用插座连底座、嵌入式格栅荧光灯、应急照明灯、出口标志灯、照明开关、阻燃铜芯电线、阻燃铜芯电线、阻燃铜芯电线、镀锌金属线管。 | 1 | 套 |
|  | 防雷接地系统 | 定制 汇流带、等电位、接地连接铜软线。 | 1 | 套 |
|  | 精密空调系统 | 精密空调12.5kW水平送风 1、机房专用空调的制冷型式：机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 2、机房专用空调的送风型式，机房专用空调机组采用上送风的送风型式，并采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用AC后倾风机，风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性；  3、机房专用空调的空调参数要求：总制冷量≥12.5KW，风量≥2850M³/H，室内机尺寸L\*D\*H=650\*550\*1850； 4、机房专用空调的膨胀阀：采用热力膨胀阀控流，以适用环境以及热负荷的变化； 5、机房专用空调的空气洁净度：机房专用空调机组应安装专业空气过滤器，空气过滤器应便于更换； 6、机房专用空调的制冷剂：机房专用空调系统可选配不破坏臭氧层，无温室效应的R410A环保制冷剂； 7、机房专用空调的控制系统：1）采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数。2）可设定温度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。3）具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有100条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。4）具有多级密码保护功能。5）具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。6）具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同； 8、机房专用空调的室外机组 1）室外机组结构并具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。2）室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 含空调安装包括冷媒管、水管、风管设备支架及制冷剂充注等及安装费。 | 1 | 套 |
| 机房环境集中监控系统 | 红外半球网络摄像机（4台）、网络视频录像机（1台）、监控专用硬盘（4T\*4）、防火防盗门、门禁控制器、进门读卡器、出门按钮、电插锁、12V电源、线缆材料、安装费。 | 1 | 套 |
|  | 机房火警自动报警及气体灭火系统 | 20平方米面积计算，含：无管网灭火装置、七氟丙烷灭火药剂、点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、探测器通用底座、声光报警器、气体喷洒指示灯、紧急启停按钮、单输出控制模块、消防智能电源箱、灭火报警控制器（联动型）、RS485星型联网接口卡、火灾报警控制系统软件、气体灭火控制盘、消防电源线、消防信号线、金属电线管、金属软管、辅材。 | 1 | 套 |
| 机房、网络建设费 | 含网络布线、机房施工、房顶地面防电处理等 | 1 | 批 |
| 网线 | 国标6类网线。 | 15 | 箱 |
| 光纤 | 12芯室内多模光纤。 | 240 | 米 |
| 配线架 | 6类24口配线架。 | 4 | 个 |
| 明装线盒 | 单双口（含底盒、六类模块、面板）。 | 70 | 个 |
| PVC线槽 |  | 300 | 米 |
| 跳线 | 六类1.5米跳线，通过ISO9001质量管理体系认证。 | 80 | 根 |
| 光纤跳线 | FC-LC。 | 20 | 根 |
| 光纤模块 | 多模模块。 | 12 | 个 |
| 机柜 | 42U网络标准机柜。 | 1 | 台 |
| 机柜 | 1.2米网络标准机柜。 | 4 | 台 |
| 辅件 | 光纤熔接、法兰盘、耦合器、弯头等。 | 1 | 批 |
| 12 | **分支网** | 路由器 | 1.设备性能：包转发率≥2Mpps. 2.硬件规格：固化3GE WAN口（其中一个为光电复用），扩展槽位≥4个, 无插卡限制。  3.扩展能力：最大WAN口密度≥19，E1/CE1端口最大支持≥16 4.可靠性：设备支持引导程序冗余，IOS冗余;支持设备升级掉电可恢复功能 5.3G/4G扩展要求：支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、CDMA 1x、GRPS、EDGE、GSM；在使用3G/4G联网情况下，支持短信零配置上线功能。 6.路由协议：支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS、兼容EIGRP，支持VRRP，兼容HSRP; 7.安全性：PPP加密、L2TP、GRE、策略路由、AAA、IPSec、IKE、PKI、CA、MPLSVPN、NAPT、ALG、SSH、SNMP V3、HTTPS、TR069、ACL、DDOS攻击防护、ARP攻击防护,支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，并支持提供同品牌配套证书服务器。 8.性能要求：支持FIFO、PQ、FQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、RSVP、CAR、HQoS、流量整形。 9.管理功能：支持SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP，支持NetFlow或IPFIX流量监控功能；支持TR069协议运维管理功能和U盘零配置上线功能。 | 1 | 台 |
| 交换机 | 1.硬件规格：10/100/1000M电接口≥28个，千兆SFP光口（Combo）≥4个。2个业务扩展插槽，双模块化电源槽位，支持冗余交流电源。 2.设备性能：交换容量≥595Gbps，包转发率≥210Mpps。 3.设备扩展性：扩展插槽≥2个，最大支持4个万兆端口。 4.管理维护：1个Console配置口、1个micro USB配置接口、1个Reset键。 5.二层功能：MAC表容量≥32K;支持4K个VLAN，支持基于MAC、IP子网的VLAN、支持protocol vlan、支持private valn、支持voice vlan、支持guest vlan，QINQ等；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。支持STP/RSTP/MSTP。多对一的端口镜像，远程端口镜像RSPAN，流镜像。 6.三层协议：支持DHCP Server，静态路由、RIP、OSPF、BGP和RIPng、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF等。支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-S、PIM-DM等三层组播协议。支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道。支持MPLS MCE。 7.ACL&QOS功能：支持标准、扩展ACL，基于MAC的ACL、基于时间的ACL等；支持IP+MAC+端口的绑定，支持SP、WRR、SP+WRR、DWRR、SDWRR等队列技术。 8.虚拟化功能：支持横向虚拟化，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。支持纵向虚拟化功能，本机可以作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,与核心设备配合最大支持≥100台设备虚拟成一台设备。 9.设备管理：支持SNMP、TELNET、CONSOLE、SSH管理、WEB等方式管理 10.电源配置要求：配置双交流电源。 | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 1.标准机架式设备，6个10/100/1000M 电口；2个USB接口，可接移动存储进行日志存储；整机吞吐量不低于2.5G，最大并发连接数不少于180万。 2.支持多系统（≥3个）引导，并可配置启动顺序，多系统设置可在Web界面上完成全部操作。 3.支持用户可配置的WEBUI接口，提供多套皮肤设置。 4.要求支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口，用于抓包分析。 5.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。 6.支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询。 | 1 | 台 |
| 屏蔽机柜 | 符合国家保密标准B级。 | 1 | 台 |
| 机房建设 | 网线、电源线、电话线布设和相应的开关、插座等。 | 1 | 套 |
| 备注：分支网必须具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书乙级及以上资质。 | | | | | |

注：1、检察工作网、分支网项目：项目建设完成后必须实现与上级院无缝对接，互联互通。中标公司必须免费提供3年网络、设备硬件维护维修，并提供现场维护服务、技术支持服务。

2、如采购的产品为政府强制采购的节能产品，须在最新一期节能产品政府采购清单，并提供相关证明材料 。

第五章 合同签订及条款

**1.合同签订**

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

**2.合同一般条款**

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10**、人员培训：**供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点： ；培训时间： ；

培训方式： ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

**3．合同专用条款（特别约定条款）**

**（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）**

**温县政府集中采购合同**

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持 签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易 ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

**一、本合同名称**： 。

**二、本合同总价**： 元（人民币）（大写： 元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价  （人民币） | 小写： | | | | | | | |
| 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 | | | | | | | |

**三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：**

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 日。

**四、售后服务承诺：**

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

**五、合同履行地点及进度**：

合同生效后，供方应于 年 月 日前按需方要求在 （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

**六、资料**：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

**七、验收要求。**

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后 日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

**八、付款程序、方式及期限：**

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

**2、需方在验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 95%；剩余5%作为质保金，无质量问题满一年后一次性付清。**

**九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。**

**十、违约责任**

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 10 %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过 日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

**十一、争议的解决**：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

**十二、合同生效、备案及其它**

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）： 需方（公章）：

地址： 地址：

法定代表人或委托 法定代表人或委托

代理人（签字）： 代理人（签字）：

电话： 电话：

开户行： 开户行：

账号： 账号：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

第六章 响应文件格式

正本或副本

**项目**

**（参考格式）**

**响 应 文 件**

项目编号：温交易[2017] 号

采购编号：温政采[2017] 号

**供应商： 单位全称（加盖单位公章）**

**法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）**

**年 月 日**

**目 录**

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

（二）磋商函附录

二、货物分项报价一览表

三、技术规格和商务条款偏差表

四、法定代表人（负责人）身份证明

五、授权委托书

六、供应商基本情况表

七、服务承诺及优惠条件

八、反商业贿赂承诺书

九、资 格 证 明 文 件

十、中小企业声明函

十一、投标人认为需要复印的其它材料

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

**致：**  （采购人名称）

根据贵方 （项目名称）磋商文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人） 正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本 份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已仔细研究了 （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币 元的投标报价，承担本项目的工作。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将按磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、投标供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我方承诺在磋商有效期内（60日历天）内不修改、撤销响应文件。

5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其磋商保证金将被贵方没收。

6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

日 期： 年 月 日

（二）磋商函附录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 磋商报价 （元） | 总报价：人民币大写： ；小写： | | |
| 质 量 |  | | |
| 供货期 |  | | |
| 优惠条件 |  | | |
|  | **说明：**  1、本表磋商报价应与响应文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），供应商将承担由此造成的一切后果。  2、磋商报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用**。** | | |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年 月 日

二、货物分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： （此处填名称并盖章） | | | | | | | |
| 项 目： （此处填项目名称） **金额单位： 元** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计：** | | | | | | | |
| 优惠条件：1、  2、  3、  法定代表人或授权委托人签字：  年 月 日 | | | | | | | |

三、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（公章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 磋商文件技术  要求（详细列明技术配置） | 磋商文件技术  响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：此表可接续

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：1、供应商必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足磋商文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

四、法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

供应商： （盖单位章）

年 月 日

五、授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

六、供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电 话 | |  | |
| 传 真 |  | | 网 址 | |  | |
| 组织结构 |  | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 |  | | | 其中 | 高级职称人员 | |  |
| 营业执照号 |  | | | 中级职称人员 | |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 | |  |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 备注 | 供应商可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 | | | | | | |

备注：本表应附相关证明文件

七、服务承诺及优惠条件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标供应商名称 |  |
|  | |

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

供应商（公章）

年 月 日

九、资 格 证 明 文 件

1、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）

2、资质证书

3、保证金缴款凭证

4、依法缴纳的税收证明

5、依法缴纳社会保障资金的证明

6、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

8、供应商认为有必要提供的其他材料

**以上复印件必须加盖单位公章。**

十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足一下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，有本企业承担工程、提供服务、或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**（注：如果投标单位不是中小型及微型企业，该声明函不使用）**

十一、投标人认为需要复印的其它材料

**最终磋商报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 最终磋商报价  （元） | 总报价：人民币大写： ；小写： | | |
| 质 量 |  | | |
| 供货期 |  | | |
| 优惠条件 |  | | |
|  | **说明：**  1、本表磋商报价中大小写不一致以大写金额为准。  2、磋商报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用**。** | | |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年 月 日

**注：此表无需附入投标文件，请在表上加盖供应商公章后，带至磋商现场。**