|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **一、办案中心** |
| 1 | 同步录音录像存储 | 硬件规格：3U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源16盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘软件性能：输入带宽：320M32路H.264、H.265混合接入最大支持16×1080P解码支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；所投产品生产厂家须在2013年以来荣获过国家级科技进步奖或国家级技术发明奖；须具有国家密码管理局颁发的商用密码产品生产定点单位证书；须符合 ISO 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》并取得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书；须具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，能被工业信息安全产业发展联盟认定为“工业信息安全应急服务支撑单位”；须取得强制性产品认证实验室资格；以上要求须提供相关证书复印件并加盖生产厂家公章。提供所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 2 | 台 | 　 |
| 2 | 监控级硬盘 | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,7200RPM,256MB,SATA 6Gb/s | 32 | 块 | 　 |
| **二、看守所讯问室** |
| 1 | 全景摄像机 | 200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪；支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持背光补偿、透雾、ROI感兴趣区域编码；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结；电源供应：DC12V/AC24V/ PoE(802.3af)；功耗：7W MAX；(红外灯2W,电动镜头1W)；1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；1对报警输入输出接口；防暴等级支持IK10；红外照射距离：支持红外10-30米；支持电动镜头； | 7 | 台 | 　 |
| 2 | 特写摄像机 | 200万1/1.8”星光级CMOS超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；帧率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪；支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持背光补偿、透雾、ROI感兴趣区域编码；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结；电源供应：DC12V/AC24V/ PoE(802.3af)；功耗：7W MAX；(红外灯2W,电动镜头1W)；1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；1对报警输入输出接口；防暴等级支持IK10；红外照射距离：支持红外10-30米；支持电动镜头； | 7 | 台 | 　 |
| 3 | 高保真全向拾音器 | （1）监听范围 5~150平方米（2）音频传输距离 3000米（3）灵敏度 -42dB（4）音频降噪 Clearspeech软件降噪技术（5）频率响应 20Hz~20KHz（6）信噪比 ＞60dB（户外）, ＞85dB（室内）（7）指向特性 全方向性（8）保真度 具备语音激励亮化处理，语音保真度可达85%（9）电路设计 具备降噪Clearspeech软件技术，具音量可调 | 14 | 个 | 　 |
| 4 | 审讯主机 | 同时支持人数异常检测、起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动、离床检测等异常行为分析和实时报警支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入； 支持4个POE接口；默认支持4路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持8路1080P网络接入； 支持1路VGA输入和1路HDMI输入； 支持全路数H.265编解码；支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；支持画中画功能；支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式；标配2个DVD光驱； 支持4个SATA接口，支持容量最大为8TB的硬盘； 3U机箱，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；所投产品生产厂家须在2013年以来荣获过国家级科技进步奖或国家级技术发明奖；须具有国家密码管理局颁发的商用密码产品生产定点单位证书；须符合 ISO 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》并取得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书；须具有完善的工业信息安全应急体系、良好的安全应急能力，能被工业信息安全产业发展联盟认定为“工业信息安全应急服务支撑单位”；须取得强制性产品认证实验室资格；以上要求须提供相关证书复印件并加盖生产厂家公章。提供所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 7 | 台 | 　 |
| 5 | 硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 7 | 块 | 　 |
| 6 | 审讯桌 | 参数规格：规格:1650\*700\*810mm(长\*宽\*高)，旋转显示屏支架。 | 7 | 张 | 　 |
| 7 | 交换机 | 8口百兆非网管交换机8个百兆电口非网管桌面式。交换容量1.6Gbps包转发率1.2Mpps145mm(长)×28mm(高)×70mm(深)工作温度：-10～60℃支持220v交流满负荷功耗4瓦1-2号端口支持视频红口保障技术 | 7 | 台 | 　 |